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 Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV -3120,
 tālr./ fakss 63122502, e- pasts info@kandavastehnikums.lv 

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES
CENU APTAUJĀ
 
	1. Iepirkuma priekšmets
	"Videokameru un videoreģistratora iegāde"

	2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta
	· Pieteikumus iesniegt līdz 2026.gada 4. novembrim plkst. 17:00 sūtot uz e-pastu: iepirkumi@kandavastehnikums.lv
vai arī papīra formātā uz adresi: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120

	3. Līguma izpildes termiņš
	1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas

	4. Kontaktpersona
	Vismants Šulcs, tālr. 29241005
Jānis Ercens  27700288

	5. Iesniedzamie dokumenti
	1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu
2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai

	6. Piedāvājuma izvēles kritērijs
	zemākā cena par piedāvājumu kopā, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām

	7. Publicēšanas datums
	2026. gada 23. oktobris






TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	“Videokameru un videoreģistratora iegāde“

	Iekārta
	Mērvienība
	Apjoms

	Videoreģistrātora parametri
Videoreģistrātora tips: IP tīkla videoreģistrātors (RJ-45)
Video parametri
P video ieeja
16 kanāli (IP)
PoE portu skaits un ātrums
8 x RJ-45 10M/100M
Maksimālā PoE jauda: vismaz 75W
Video izeja: VGA, HDMI (4K)
Audio parametri
Audio izeja: 1 kanāls (RCA) + IPC
Ieraksta un dekodēšanas parametri
Kompresija: H.264 H.265 Ultra265
Maksimālā digitālā ieraksta izšķirtspēja: vismaz 8MP
Maksimāla digitālā dekodēšana: 1 kanāls 30 FPS (ar maksimālo izšķirtspēju)
Digitālā dekodēšana
IP: 1 x 4k@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1@25
Datu plūsma: Ienākošais (Mbit): 64, Izejošais (Mbit): 48
Analītika
No IP kamerām (kameru pusē)
Ultra motion kameras pusē (cilvēks, transports)
Interfeisa parametri
Tīkla porti: vismaz 1 x RJ-45 10M/100M
Trauksmes ieejas: Atkarīgs no kamerām
Trauksmes izejas: Atkarīgs no kamerām
USB porti: vismaz 2 x USB2.0
Arhīva parametri
SATA interfeisu skaits: 1
SATA Ietilpība: Līdz 12TB katram diskam
Kopējie parametri
Materiāls: Plastikāts
Barošanas bloks: Iekļauts komplektā
Barošana: DC52V
Izmēri un svars:
Garums (mm): 270
Platums (mm): 205
Augstums (mm): 46
Svars (g): 800
Jauda: Maksimālā jauda (W): 9

	Komplekts
	1

	Kameru parametri
Sistēmas tips: IP tīkla (RJ-45)
Kameras tips: Bullet kamera
Sensora izmērs: 1/3"
Tehnoloģiju sērija: Starlight
Minimālā gaismas jūtība: 0.003Lux
Diafragmas atvēruma lielums: F1.6
Objektīva tips: Fiksēts
Objektīva izmērs: 4mm
Apgaismojuma tips: IR LED
Apgaismojuma attālums: vismaz 50m
Video parametri
Izšķirtspēja: 4MP
Kadru ātrums: 25 FPS
Kompresija: H.264 H.265 Ultra265
WDR
TrueWDR (120dB)
Plūsmu skaits 2
Analītika
Analītika
Kustības detekcija
Ultra motion kameras pusē (cilvēks, transports)
Līnijas šķērsošana (cilvēks)
Perimetra aizsardzība Lite (cilvēks)
Tamperu trauksme
Trokšņa noteikšana
Interfeisa parametri
SD karte Atbalsta SD karti līdz 256GB
Iebūvēts mikrofons
Tīkla porti 1 x RJ-45 10M/100M
Drošības parametri
IP Aizsardzības klase: vismaz IP67
Pārsprieguma aizsardzība: 4KV
Darbības temperatūra: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Barošana: DC12V
PoE (IEEE 802.3af)

	Gab.
	4

	Piegādes adrese
	Kandavas Lauksaimniecības tehnikums Saulaines teritoriālā struktūrvienība, Saulaine 12,Rundāles pag., Bauskas nov.
 LV 3901


Pretendentam obligāts nosacījums ir rēķinu un pavadzīmju nosūtīšana caur latvija.lv oficiālo e-adresi, jo citos gadījumos rēķinu apmaksa nav iespējama.



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	Prece/Pakalpojums
	Mērvienība
	Apjoms
	Cena (1 gab.)
	Atlaide%
	Summa

	
	komplekts
	1
	 
	 
	 

	
	gab.
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Transports:
	 

	
	
	
	
	Kopā:
	

	
	
	
	
	Summa bez PVN (EUR):
	 

	
	
	
	
	Kopā apmaksai ar PVN (EUR)
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KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālrunis
	

	e-pasta adrese
	

	Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs
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