[image: Gerbonis1]Latvijas Republika
Izglītības un zinātnes ministrija

 „KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS”
Reģ. Nr. 90000032081
 Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120,
 tālr. 63122502, e- pasts info@kandavastehnikums.lv 

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES 
KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA 
IEPIRKUMA KOMISIJAS 
CENU APTAUJĀ
 
	1. Iepirkuma priekšmets
	Automātiskās kondicionieru uzpildes stacijas un citu iekārtu iegāde

	2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta
	·  Pieteikumus iesniegt līdz 2026.gada 30.septembrim plkst. 17:00 sūtot uz e-pastu: iepirkumi@kandavastehnikums.lv
vai arī papīra formātā uz adresi: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120

	3. Līguma/pasūtījuma izpildes termiņš
	2 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas

	4. Kontaktpersona
	Uldis Vizulis (Iepirkumu speciālists), mob.tālr.   26822008 

	5. Iesniedzamie dokumenti
	1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu
2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai

	6. Piedāvājuma izvēles kritērijs
	Piedāvājumi tiks izvērtēti ņemot vērā cenu par katru preci atsevišķi vai grupu, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām

	7. Izsludināšanas datums
	2026.gada 23. septembris





TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt preču piegādi atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:
	N.p.k.
	Produkta nosaukums, pakalpojuma nosaukums
	Produkta apraksts

	1.
	Automātiskā kondicionieru uzpildes stacija
[image: Automātiskā kondicionieru uzpildes stacija TEXA Konfort 720 Touch]
*Attēlam ilustratīva nozīme – ražotājs un modelis var atšķirties – ekvivalents piedāvājums
	Daudzums: 1 gab.
· Stacijas funkcijas: ar automātiskām aukstuma aģenta reģenerācijas, uzpildes un eļļas apmaiņas funkcijām, Eļļas un UV marķiera daudzumu kontrolē automātiskā vārstu sistēma;
· Derīgs R134a un R1234yf aukstuma aģentiem;
· Savietojams ar vieglo un kravas automašīnu;
· Ar automātisko noplūdes noteikšanu;
· Aukstumaģenta daudzuma mērīšana ar elektroniskajiem svariem;
· Eļļas iesmidzināšana pēc taimera;
· UV marķiera iesmidzināšana pēc taimera;
· Saderīgs ar hibrīdauto;
· Automātiskā pakalpojumu pārvaldība (datu bāze);
· FPS drošības sistēma (Fan Protection System);
· Skalošanas sistēma eļļas maiņai;
· Pabeigto pakalpojumu izdruka, izmantojot Wi-Fi;
· 10” skārienekrāna displejs;
· Vismaz 12 kg balons;
· Divpakāpju vakuuma sūknis: vismaz 100 L/min;
· Uzpildes precizitāte: +/- 15 g vai ar augstāku precizitāti;
· Augstas efektivitātes aukstumaģenta reģenerācija: (vairāk nekā 95%);
· Divpakāpju vakuumsūknis;
· Darbības režīmi: datu bāze, Pielāgoti pakalpojumi, mana datu bāze;
· Daudzvalodu programmatūra;
· Automātiska apkopes šļūteņu garuma kompensācija;
· Automātiskā apkopes signalizācija;
· Vienkāršota apkope;
· Automātiska nekondensējamo gāzu vadība;
· Pieejama attālā palīdzība;
· Pieejami automātiski atjauninājumi.
· Komplektā: 2 manuāli apkopes šļūteņu vadības vārsti

	2.
	R134a Rezerves gāzes dzesētāja uzpildes komplekts automobiļu gaisa kondicionieriem 
	Daudzums: 1 komplekts
· R134a

	3.
	Infrasarkanais lāzera termometrs
	Daudzums: 1 gab.
· Temperatūra tiek mērīta bez kontakta, un to var veikt zemā un augstā temperatūrā;
· Mērīšanas temperatūŗas diapazons: -50ºC līdz +500ºC vai plašāks;
· Mērīšanas precizitāte: +/- 1.5% vai precīzāks;
· Elektrobarošana: ar 2 x 1.5V AAA baterijām, kas ir iekļautas komplektā

	4.
	MIG / MAG pusautomātiskā metināšanas iekārta, invertora, nominālā jauda vismaz 7,5 kW
[image: https://webcdn.intercars.eu/files/043083/exmig201lcd_%231.jpg]
*Attēlam ilustratīva nozīme – ražotājs un modelis var atšķirties – ekvivalents piedāvājums
	Daudzums: 1 gab.
· Nominālā jauda: vismaz 7,5kW;
· Maksimālā metināšanas strāva [A]: 200;
· Tips: invertora;
· Metināšanas metode: loka metināšanai ar MIG-MAG, FLUX, MMA, TIG LIFT metodi;
· Stieples padeve: divu rullīšu;
· Barošanas strāva [V]: 230;
· Ierīcei jābūt aprīkotai ar 2 ventilatora dzesēšanas režīmiem, kas ievērojami palielina tās veiktspēju;
· Ierīcei jābūt aprīkotai ar pārslodzes aizsardzību, kas palielina tās uzticamību;
· Komplektā ar ierīci: metināšanas rokturis EURO MB15 vismaz 3m garumā, vismaz 3m zemējuma kabeli un vismaz 3m elektrodu kabeli. Komplektā ietilpst arī vismaz 3m gāzes šļūtene ar ātro savienotāju.

	5.
	Induktīvais sildītājs
[image: https://webcdn.intercars.eu/files/365405/gys_091047_%231.jpg]
*Attēlam ilustratīva nozīme – ražotājs un modelis var atšķirties – ekvivalents piedāvājums
	Daudzums: 1 gab.
· Maksimālā jauda [kW]: vismaz 1,5;
· Barošanas strāva [V]: 230;
· Aprīkots ar pastiprināta šķērsgriezuma (vismaz 3,4 mm) induktoru;
· Pielietojums: detaļu sildīšanai (skrūvēm, uzgriežņiem), emblēmu (līmes) sildīšanai. Tas ir jābūt kompaktam un viegli lietojamam, kas apvieno precizitāti, ātrumu un drošību, ļaujot ievērojami ietaupīt laiku un palielināt produktivitāti.

	6.
	Piegādes adrese
	Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV-3120


	*Ja kāda no pozīcijām nav pieejama, drīkst iesūtīt nepilnu piedāvājumu ar precēm, kuras ir piedāvājumā. Pretendentam obligāts nosacījums ir rēķinu un pavadzīmju nosūtīšana caur oficiālo e-adresi, jo citos gadījumos rēķinu apmaksa nav iespējama.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt preču piegādi atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:
	Produkta nosaukums, 
pakalpojuma nosaukums
	Produkta apraksts
	Apjoms
	Cena
	Atlaide%
	Summa
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	Transporta izmaksas:
	 

	
	
	
	
	Summa bez PVN (EUR):
	 

	
	
	
	
	Kopā apmaksai ar PVN (EUR)
	 




KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	

	Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs
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