Installazione :
________________  

lanciare setup.exe e seguire le istruzioni a video




Timbratura:
_____


Avvicinare una tessera di quelle abilitate






Scarico Timbrature su pennetta USB :
____________________________________

Inserire la chiavetta nella fessura a sx del terminale

premere tasto M ( chiede : Amministratore? o Admin? )

  avvicinare una tessera 'Amministratore' 

premere il tasto OUT-> fino a selezionare USB  Flash poi premere tasto OK

premere ancora tasto OK per confermare la 1a voce 'Backup New Reg

quando ha finito (100%)  premere tasto c per uscire












