[bookmark: _GoBack]Catalogus E10WS&EHS
( E10 WegenSysteem en Europoort HavenSysteem)

[image: ]

 Kleine losse onderdelen (die niet in de catalogus staan)

Hoofdindeling:
· F    (felsnaadverbinding, haakverbinding)
· PG (pen- en gatverbinding)
· P    (plugverbinding)
· M   (modellen)

Opmerkingen:
1. In het document “Geef ons maar Beukenhout” wordt beschreven welke edities van beide systemen waarom kunnen worden onderscheiden en welke tijdslijn daarbij kan worden aangehouden;
2. In het document “Geef ons maar Beukenhout” worden de verbindingen van de rijstroken, de constructieve verschillen en materiaalwisselingen beschreven;
3. Er wordt in dit overzicht onderscheid gemaakt tussen rijstrook en wegdek. De achtergrond hiervan is dat bij het felsnaadsysteem (haaksysteem) de houten verbindingen over elkaar heen geplaatst worden. Daardoor is de effectieve lengte van het wegdek minder dan de lengte van de rijstrook zelf. Bij het plugsysteem stuiken de rijstroken op elkaar en treedt dit effect niet op;
4. De vier dan wel vijf garages van Sliedrecht BV vallen strikt genomen buiten dit overzicht. Echter, in verschillende flyers, catalogi en prijslijsten worden zij wel afgebeeld en benoemd. Daarom zijn deze garages voor de volledigheid toch in dit overzicht meegenomen;
5. Onder een beperkt aantal foto’s staat . Dat symbool betekent dat het afgebeelde model enige restauratie heeft ondergaan.



Opgesteld door Peter Duijff





Schalkhaar, 1 augustus 2026





F: Felsnaadverbinding (haakverbinding)

	F
	
[image: ]   [image: ]


	Nummer:
	PD 001 | (boven, onder- en zijaanzicht)

	Naam:
	Korte op- dan wel afrijstrook recht

	Verbinding:
	Felsnaad 

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 6,5 cm (maatafwijking voorbehouden)

	Opgenomen in editie
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	‘Onderhaak’

	
	Afschuining aan bovenzijde



	F
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	Nummer:
	PD 003 | (boven, onder- en zijaanzicht)

	Naam:
	Korte op- dan wel afrijstrook recht

	Verbinding:
	Felsnaad 

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 8,5 cm (maatafwijking voorbehouden)

	Opgenomen in editie
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	‘Bovenhaak’

	
	Afschuining aan bovenzijde


















	F
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	Nummer:
	PD 005 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Korte op- dan wel afrijstrook schuin gezaagd (links)

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmetingrijstrook:
	Wegdeklengte: korte zijde 6,0 cm / lange zijde 8,0 cm 
(maatafwijking voorbehouden)

	Opgenomen in: editie
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	‘Onderhaak’

	
	Afschuining aan bovenzijde




	F
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	Nummer:
	PD 007 | (boven, onder- en zijaanzicht)

	Naam:
	Korte op- dan wel afrijstrook schuin gezaagd (rechts)

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte: korte zijde 7,0 cm / lange zijde 9,0 cm 
(maatafwijking voorbehouden)

	Opgenomen in editie
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	‘Bovenhaak ‘

	
	Afschuining aan bovenzijde 

	
	
















	F
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	Nummer:
	PD 009 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook recht

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook
	(effectieve) Wegdeklengte 19,2 cm 

	Opgenomen in editie
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	‘Onderhaak’

	
	




	F
	
[image: Afbeelding met Rechthoek, triplex, houten, Plank

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 011 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook recht

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 22,0 cm 

	Opgenomen in editie
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	‘Bovenhaak’

	
	














	F
	
[image: Afbeelding met Rechthoek, triplex, houten, Plank

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 011 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook recht

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 22,0 cm 

	Opgenomen in editie
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	‘Bovenhaak’




	F
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	Nummer:
	PD 013 | (boven, onder- en zijaanzicht)

	Naam:
	Lange op- dan wel afrijstrook (voor een brug)

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 22 cm 

	Opgenomen in:
	E10-Wegenysteem I en II

	
	Europoort Havensysteem I en II

	Bijzonderheid:
	‘Bovenhaak’

	
	Afschuining aan onderzijde














	F
	
[image: Afbeelding met Rechthoek, triplex, houten, Plank

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 014 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook recht

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 32,8 cm 

	Opgenomen in editie
	Europoort Havensysteem editie I en II

	Bijzonderheid:
	Deze ingekorte versie van rijstrook 37 cm (PD 015) dient als onderdoorgang van het pakhuis (PD 055)

	
	‘Bovenhaak’




	F
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	Nummer:
	PD 015 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook recht

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 37 cm 

	Opgenomen in:
	Europoort Havensysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	Bovenhaak

	
	Gelijk aan de lengte van de boogbrug













	F
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	Nummer:
	PD 017 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	rijstrook schuin gezaagd

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte: korte zijde 15,3 cm / lange zijde 17,3 cm 
(maatafwijking voorbehouden)

	Opgenomen in editie
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	‘Onderhaak ‘

	
	




	F
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	Nummer:
	PD 019 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook dubbel schuin gezaagd ‘bocht’ 

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte: korte zijde 17,2 cm / lange zijde 21,0 cm 
(maatafwijking voorbehouden)

	Opgenomen in:
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	‘Bovenhaak’ aan beide zijden

	
	





	F
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	Nummer:
	PD 021 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook dubbel schuin gezaagde ‘bocht’

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte: korte zijde 14,5 cm / lange zijde 18,6 cm 
(maatafwijking voorbehouden)

	Opgenomen in: 
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	‘Onderhaak’ aan beide zijden

	
	




	F
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	Nummer:
	PD 023 | (boven- en onderaanzicht, losse delen)

	Naam:
	Kruising

	Verbinding:
	Felsnaden

	Afmeting rijstroken:
	Wegdeklengtes: 22 cm x 22 cm 

	
	Bestaat uit 2 losse, gefreesde rijstroken van 22 cm

	Opgenomen in:
	E10-Wegenysteem, editie II 

	Bijzonderheid:
	Combinatie ‘onderhaak’ en ‘bovenhaak’

	
	





	F
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	Nummer:
	PD 025 | (boven- en onderaanzicht, losse delen)

	Naam:
	Y-splitsing (maakt deel uit van doos 7)

	Verbinding:
	Felsnaad 

	Afmeting rijstroken:
	Lengte 22 cm / totale breedte 18 cm
(maatafwijking voorbehouden)

	Opgenomen in: 
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	Twee schuin gezaagde wegdelen met een ‘bovenhaak’

	
	Geen verbinding tussen beide rijstroken




	F
	
[image: Afbeelding met hout, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 027 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Bocht (45 graden)

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Straal 20,3 / 26,6 cm  (binnen/buiten) 

	Opgenomen in: 
	E10-Wegenysteem, editie II

	Bijzonderheid:
	Doorboord wegdek (2x) ivm productie

	
	‘Bovenhaak’




	F
	
[image: Afbeelding met hout, gebruind, triplex, Houtbewerking

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 029 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Bocht gebogen (45 graden)

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Straal 20,3 / 26,6 cm  (binnen/buiten) / breedte 5,2 cm

	Opgenomen in: 
	E10-Wegenysteem, editie II

	Bijzonderheid:
	2 boorgaten ivm productie

	
	‘Bovenhaak’



	FP
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	Nummer:
	PD 031 | (boven- en onderaanzicht)
Identiek aan nummer 075 van het plugsysteem

	Naam:
	Verloopstuk 

	Verbinding:
	Felsnaad naar plug

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 6,2 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie IIE

	Bijzonderheid:
	‘Onderhaak’

	
	


















	FP
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	Nummer:
	PD 033 | (boven en onderaanzicht)
Identiek aan nummer 077 van het plugsysteem

	Naam:
	Verloopstuk 

	Verbinding:
	Felsnaad naar plug
Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 9,5 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie II

	Bijzonderheid:
	‘Onderhaak’

	
	




	FP
	
[image: Afbeelding met houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 035 | (boven- en onderaanzicht)
Identiek aan nummer 079 van het plugsysteem

	Naam:
	Verloopstuk 

	Verbinding:
	Felsnaad naar plug

	Afmetingrijstrook:
	Wegdeklengte 10,8 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie II en 2E

	Bijzonderheid:
	‘Bovenhaak’

	
	















	F


[image: Afbeelding met fiets

Beschrijving automatisch gegenereerd met lage betrouwbaarheid]
	
[image: ]    [image: ]


	Nummer:
	PD 037 | (zijaanzichten en detail brughoofd))

	Naam:
	Boogbrug

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Lengte 37 cm / hoogte 95 cm / doorrijhoogte 4,9 cm

	Opgenomen in:
	Europoort Havensysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	Is alleen als set met klapbrug in één doos te koop

	
	Wordt afgebeeld in één lijn met de boogbrug

	
	‘Bovenhaak’-aansluiting




	F


[image: Afbeelding met muur, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving]
	
[image: ]     [image: Afbeelding met overdekt

Beschrijving automatisch gegenereerd met gemiddelde betrouwbaarheid]


	Nummer:
	PD 039 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Klapbrug

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Lengte 22 cm / hoogteverschil met vloer 3,5 cm

	Opgenomen in:
	Europoort Havensysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	Is alleen als set met boogbrug in één doos te koop

	
	Wordt afgebeeld in één lijn met de boogbrug

	
	Geen slagboom aanwezig

	
	‘Bovenhaak’-aansluiting 










	F
	
[image: Afbeelding met houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]     [image: Afbeelding met hout, Houten blok, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 041 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Ophaalbrug 

	Verbinding:
	Felsnaad

	Afmeting rijstrook:
	Lengte 22 cm / breedte 7,5 cm / hoogteverschil 3,5 cm

	Opgenomen in:
	Europoort Havensysteem, editie I en II 

	Bijzonderheid:
	Op- en afrijstroken zijn in doos 4 bijgesloten

	
	‘Bovenhaak’-aansluiting




	F
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	Nummer:
	PD 043 | (zij-, voor- en bovenaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Rechte en schuine felsnaad

	Afmeting:
	Hoogteverschil met vloer 3,5 cm

	Opgenomen in: 
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	Ook te gebruiken als brughoofd met op- dan wel afrijstrook

	
	‘Bovenhaak’-aansluiting
















	F
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	Nummer:
	PD 045 | (zij, boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Dubbele rechte felsnaad

	Afmeting:
	Hoogteverschil met vloer 3,5 cm

	Opgenomen in: 
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	Scheefstand ivm doorlopende rijstroken

	
	‘Bovenhaak’-aansluiting




	F
	
[image: Afbeelding met hout, Houten blok, Houtbewerking, triplex

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 047 | (zij, boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Dubbele rechte felsnaad

	Afmeting:
	Hoogteverschil met vloer 5,5 cm

	Opgenomen in: 
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	Scheefstand ivm aansluiting op- dan wel afrijstroken

	
	‘Bovenhaak’-aansluiting






	F
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	Nummer:
	PD 049 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Dubbele rechte felsnaad

	Afmeting:
	Hoogteverschil met vloer 5,5 cm

	Opgenomen in: 
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	Ook te gebruiken als brughoofd met op- dan wel afrijstroken

	
	‘Bovenhaak’-aansluiting




	F
	
[image: ]


	Nummer:
	PD 051 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Rechte en schuine felsnaad

	Afmeting:
	Hoogteverschil met vloer 5,5 cm

	Opgenomen in: 
	E10-Wegenysteem, editie I en II

	Bijzonderheid:
	Ook te gebruiken als brughoofd met op- dan wel afrijstroken

	
	‘Bovenhaak’-aansluiting




	F
[image: Afbeelding met hout, houten, buitenshuis

Automatisch gegenereerde beschrijving]
	
[image: Afbeelding met houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]  [image: Afbeelding met speelgoed, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 053 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Kade met kraan 

	Verbinding:
	Verbrede felsnaad

	Afmeting kade:
	Lengte 33,7 cm / breedte 8,7 cm / werkhoogte 4,0 cm  

	
	Hoogte aanlegpaal: 7,0 cm

	
	Kraan: hoogte 25 cm

	Bijzonderheid:
	Twee losse kades met één verschuifbare kraan 
te koop als set in één doos

	
	Opstelling kades naar eigen idee

	‘Bovenhaak’-aansluiting 
	‘Bovenhaak’-aansluiting 



	F
[image: Afbeelding met gebouw, muur, buitenshuis, teken

Automatisch gegenereerde beschrijving]

[image: ]
	
[image: Afbeelding met gebouw, muur, houten, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving]   [image: Afbeelding met gebouw, raam, Schaalmodel

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 055 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Pakhuis 

	Verbinding:
	Felsnaadverbinding

	Afmeting:
	Lengte 19,3 / breedte 15,0 / hoogte 38 cm  

	Bijzonderheid:
	Staat op plateau: lengte 36 cm / breedte 17 cm 

	
	Variatie in bedrukking, het pakhuis bestaat ook zonder plateau

	
	Aan de zijkanten de onderdoorgang voor E10 Wegen-systeem

	
	De betreffende rijstrook (PD 014) heeft een lengte van 32,8 cm en maakt onderdeel uit van deze set.

	
	‘Bovenhaak’-aansluiting


PG: Pen- en gatverbinding

	PG
	

[image: Afbeelding met houten, triplex, Plank, Houten blok

Automatisch gegenereerde beschrijving]  [image: Afbeelding met hout, triplex, Houten blok, Rechthoek

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 057 | (boven, onder- en zijaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook recht

	Verbinding:
	Pen/gat

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 15,5 cm 
(maatafwijking voorbehouden)

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie E

	Bijzonderheid:
	Prototype, nergens gedocumenteerd

	
	Geen industriële huisvlijt




	PG
	
[image: Afbeelding met triplex, Houten blok, houten, Plank

Automatisch gegenereerde beschrijving]  [image: Afbeelding met hout

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 059 | (boven, onder- en zijaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook geschuind

	Felsnaad
	Pen/gat

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie E

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 15 cm
(maatafwijking voorbehouden)

	Bijzonderheid:
	Prototype, nergens gedocumenteerd

	
	Geen industriële huisvlijt















	PG
	
[image: ]


	Nummer:
	PD 061 | (boven, voor- en zijaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Pen/gat

	Afmeting:
	Hoogteverschil met vloer 3,4 cm

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie E

	Bijzonderheid:
	Prototype, nergens gedocumenteerd

	
	Geen industriële huisvlijt




	PG
	
[image: Afbeelding met Rechthoek

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 063 | (voor, boven- en zijaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Pen/gat

	Afmeting:
	Hoogteverschil 5,4 cm

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie E

	Bijzonderheid:
	Prototype, nergens gedocumenteerd

	
	Geen industriële huisvlijt




















P: plugverbinding

	P



	
[image: Afbeelding met Rechthoek, hout, triplex, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]  


	Nummer:
	PD 064 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook recht

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 15 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III, IV en V

	Bijzonderheid:
	Deze rijstrook (15 cm) én de (standaard)rijstrook PD 065 (22 cm) zijn samen 37 cm, dus gelijk aan de overspanning van de boogbrug PD 095.

	
	




	P


[image: ]
	
[image: Afbeelding met Rechthoek, hout, triplex, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]  


	Nummer:
	PD 065 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook recht

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 22 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III, IV en V

	Bijzonderheid:
	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor

	
	










	P
	
[image: ]  [image: ]


	Nummer:
	PD 067 | (boven, onder- en zijaanzicht)

	Naam:
	Lange op- dan wel afrijstrook (voor een brug)

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 22 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III, IV en V

	Bijzonderheid:
	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor

	
	Afschuining aan de onderzijde





	P
	
[image: ]  [image: ]


	Nummer:
	PD 068 | (boven, onder- en zijaanzicht)

	Naam:
	Korte op- dan wel afrijstrook 

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 6,0 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III, IV en V

	Bijzonderheid:
	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor

	
	Afschuining aan de bovenzijde











	P
	
[image: ]  [image: ]


	Nummer:
	PD 069 | (boven, onder- en zijaanzicht)

	Naam:
	Lange op- dan wel afrijstrook 

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 22 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III, IV en V

	Bijzonderheid:
	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor

	
	Afschuining aan de bovenzijde




	P
	
[image: Afbeelding met triplex, houten, Houten blok, Plank

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 071 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Rijstrook recht

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 37 cm

	Opgenomen in editie
	III, IV en V

	Bijzonderheid:
	Rijstrook ter ‘compensatie’ van de boogbrug

	
	












	P


[image: ]
	
[image: Afbeelding met hout, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 073 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Bocht (45 graden segment)

	Verbinding:
	Plug (rood, grijs), vastgezet met een kram

	Afmeting bocht:
	Straal 21,4 / 27,8 cm (binnen/buiten) 

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III,IV en V 

	Bijzonderheid:
	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor

	
	






































	PF
	
[image: ]


	Nummer:
	PD 075 | (boven- en onderaanzicht)
Identiek aan nummer 031 van het felsnaadsysteem

	Naam:
	Verloopstuk 

	Verbinding:
	Plug naar felsnaad
Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 6,2 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie IIE

	Bijzonderheid:
	‘Onderhaak’

	
	




	PF
	
[image: ]


	Nummer:
	PD 077 | (boven- en onderaanzicht)
Identiek aan nummer 033 van het felsnaadsysteem

	Naam:
	Verloopstuk 

	Verbinding:
	Plug naar felsnaad
Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 9,5 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie II en IIE

	Bijzonderheid:
	‘Onderhaak’

	
	















	PF
	
[image: Afbeelding met houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 079 | (boven- en onderaanzicht)
Identiek aan nummer 035 van het felsnaadsysteem

	Naam:
	Verloopstuk 

	Verbinding:
	Plug naar felsnaad
Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 10,8 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie IIE

	Bijzonderheid:
	‘Bovenhaak’
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 dwarse kram

	
[image: Afbeelding met hout, ontwerp, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]  [image: ]  [image: Afbeelding met hout, triplex, Houten blok, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]

                                    zonder krammen             met twee krammen

	 
	PD 081 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Uitvoegstrook rechts

	Verbinding:
	Plug (rood) wel of niet vastgezet met een kram

	Afmeting rijstroken:
	Wegdeklengte 22 cm, totale breedte 18 cm

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan III, IV en V

	Bijzonderheden:
	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor

	
	Gelijmde verbinding zonder of met dwarse krammen 

	
	Afslag is een verzaagd bochtdeel
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dwarse kram


	
[image: Afbeelding met ontwerp, hout

Beschrijving automatisch gegenereerd met gemiddelde betrouwbaarheid]  [image: Afbeelding met hout, triplex, houten, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 083 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Uitvoegstrook links

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een dwarse kram

	Afmeting rijstroken:
	Wegdeklengte 22 cm, totale breedte 18 cm

	Opgenomen:
	Staat op de vouwfolder van E10 Autobaan V, maar is in geen enkele doos aangetroffen. Ook op de foto van verbonden rijstroken (circuit) ontbreekt deze uitvoegstrook naar links.

	Bijzonderheden:
	Gelijmde verbinding met twee dwarse krammen 
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alleen lijm
	
[image: ]  [image: Afbeelding met kunst

Beschrijving automatisch gegenereerd met gemiddelde betrouwbaarheid]  [image: ]

                                          zonder kram                   met twee krammen


	Nummer:
	PD 085 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Y-splitsing

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram
Middenverbinding gelijmd (geen deuvel of lamello)

	Afmeting rijstroken:
	2 X Straal 21,4 / 27,8 cm (binnen/buiten)

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III, IV en V [doos (8)54]

	Bijzonderheden:
	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor

	
	Gelijmde verbinding met twee of drie dwarse krammen 

	
	Splitsing bestaat uit twee afgezaagde bochten
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dwarse kram
	
[image: Afbeelding met Houten blok

Automatisch gegenereerde beschrijving]     [image: Afbeelding met Rechthoek, Houten blok

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 087 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	T-splitising

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram
T-verbinding gelijmd en vastgezet met dwarse krammen

	Afmeting rijstroken:
	Wegdeklengte 22 cm, totale breedte 14,2 cm 
Wegdeklengte afslag 7,8 cm

	Opgenomen in: 
	E10 Autobaan, editie V

	Bijzonderheid:
	Gelijmde verbinding met dwarse brede krammen 
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koppelkram
	
[image: Afbeelding met symbool

Automatisch gegenereerde beschrijving]    [image: Afbeelding met symbool

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 089 | (boven- en onderaanzicht)

	Naam:
	Kruising

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram
Kruisverbinding gelijmd en vastgezet met een koppelkram

	Afmeting rijstroken:
	Wegdeklengte 22 x 22 cm

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie V 

	Bijzonderheid:
	Kruising bestaat uit gelijmde delen met een kram 
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[image: Afbeelding met Speelgoedblok, speelgoed, overdekt, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
                   

	Nummer:
	PD 091 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Tankstation 22

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 22 cm / totale breedte 15 cm

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III en IV

	Bijzonderheid:
	Bord T (tankstation) aan weerszijden van de weg

	
	Pompslangen in de kleuren rood, geel, wit en blauw

	
	Afleesschermen (ballen) in de kleuren rood, geel, wit en blauw

	
	Het tankstation staat op een verbrede rijstrook. Dit profiel komt ook voor bij de Verkeersbrug 27
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[image: Afbeelding met Houten blok, Schaalmodel, hout, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
                   

	Nummer:
	PD 093 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Tankstation 37 

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 37 cm / totale breedte 9 cm

	Opgenomen in:
	E10, editie V 

	Bijzonderheid:
	Twee borden T (tankstation) aan één zijde van de weg

	
	Pompslangen in de kleuren rood, geel, wit en blauw

	
	Afleesschermen (ballen) in de kleuren rood, geel, wit en blauw

	
	Het tankstation staat op een verbrede rijstrook. 








	P


[image: Afbeelding met speelgoed

Automatisch gegenereerde beschrijving]
	
[image: Afbeelding met ontwerp

Beschrijving automatisch gegenereerd met lage betrouwbaarheid]   [image: Afbeelding met doos

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 095 | (3D-opstellingen)

	Naam:
	Boogbrug (zonder pijlers)

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 37,0 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III, IV en V:

	Bijzonderheden:
	Model overgenomen uit het Europoort Havensysteem

	
	Model wordt vaak afgebeeld met verkeersbrug
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[image: Afbeelding met Schaalmodel, vlak

Automatisch gegenereerde beschrijving]   [image: Afbeelding met speelgoed, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving]
              

	Nummer:
	PD 097 | (3D-opstellingen)

	Naam:
	Verkeersbrug 22

	Verbinding:
	Plug (rood)

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 22 cm / totale breedte 11 cm

	Opgenomen in: 
	E10 Autobaan, editie III

	Bijzonderheid:
	Brughoofden staan op beukenhout

	
	Wegdekprofiel gelijk aan die van het Tankstation 22
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[image: Afbeelding met houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]  [image: ]  [image: Afbeelding met overdekt, speelgoed

Automatisch gegenereerde beschrijving]  
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	Nummer:
	PD 099 | (3D-opstellingen)

	Naam:
	Verkeersbrug 24

	Verbinding:
	Plug (rood)

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 24,4 cm / breedte 11 cm 
Hoogteverschil met vloer 7,2 cm

	Opgenomen in: 
	E10 Autobaan, editie III en/of IV

	Bijzonderheid:
	Brughoofden staan op beukenhout

	
	Wegdekprofiel gelijk aan die van het Tankstation 22




	P
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[image: ] [image: ]  [image: ]
  

	Nummer:
	PD 101 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Verkeersbrug 24-V

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 24,5 cm / totale breedte 11 cm
Hoogteverschil met vloer 7,5 cm

	Opgenomen in: 
	E10 Autobaan, editie V 

	Bijzonderheid:
	Versmald brugwachtershuis, platte slagboom

	
	Brughoofden staan op multiplex

	
	













	P
	 
[image: Afbeelding met houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]  [image: Afbeelding met overdekt

Beschrijving automatisch gegenereerd met gemiddelde betrouwbaarheid]  [image: Afbeelding met naaimachine, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving]
 

	Nummer:
	PD 103 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Verkeersbrug 27

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 27,3 cm / breedte 11 cm 
Hoogteverschil met vloer 7,5 cm 

	Opgenomen in: 
	E10 Autobaan, editie III en/of IV 

	Bijzonderheid:
	Brughoofden staan op triplex

	
	Wegdekprofiel gelijk aan die van het Tankstation 22
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[image: Afbeelding met houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]  [image: Afbeelding met hout, Houten blok, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]  [image: Afbeelding met hout, Houten blok, triplex, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 105 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Ophaalbrug

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 22 cm 
Hoogteverschil met vloer 4,1 cm

	Opgenomen in: 
	E10 Autobaan, editie III en IV

	Bijzonderheid:
	Brughoofden staan op triplex

	
	Schakels van ketting in messing en zink uitgevoerd
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[image: Afbeelding met houten

Beschrijving automatisch gegenereerd met gemiddelde betrouwbaarheid]   [image: Afbeelding met hout, timmerhout, Houten blok, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
 

	Nummer:
	PD 107 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Dubbel ophaalbrug (prototype)

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 37,5 cm 
Hoogteverschil met vloer 4,1 cm

	Opgenomen in:
	Geen: het betreft handwerk van een liefhebber

	Bijzonderheid:
	Naar model Magere Brug, Amsterdam
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[image: Afbeelding met speeltuin

Automatisch gegenereerde beschrijving]
	

[image: Afbeelding met hanger

Beschrijving automatisch gegenereerd met gemiddelde betrouwbaarheid]  [image: Afbeelding met mes, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 109 | (3D-opstellingen)

	Naam:
	Grachtbrug (bestaand uit twee symmetrische delen)

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Lengte (één brugdeel) 22 cm, samen 44 cm
Hoogteverschil met vloer 4,2 cm

	Opgenomen in: 
	E10 Autobaan, editie IV en V*

	Bijzonderheid:
	Ook te gebruiken als op- dan wel afrit voor een brug/viaduct

	
	*=transparante sticker met steenmotief in doos aanwezig
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[image: Afbeelding met ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving]
                   

	Nummer:
	PD 111 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Tunnel

	Verbinding:
	Plug (rood) vastgezet met een kram

	Afmeting rijstrook:
	Wegdeklengte 37 cm 

	Opgenomen in:
	E10, editie V

	Bijzonderheid:
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[image: Afbeelding met Rechthoek, Houten blok

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 113 | (voor- en zijaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Gaten voor doorlopende pluggen

	Afmeting:
	Hoogteverschil met speelvloer 3,8 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III, IV en V 

	Bijzonderheid:
	Rechthoekig
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[image: Afbeelding met Rechthoek

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 115 | (3D-opstelling) (voor- en zijaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Gaten voor doorlopende pluggen

	Afmeting:
	Hoogteverschil met speelvloer 6,0 cm

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie III, IV en V 

	Bijzonderheid:
	Rechthoekig
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[image: Afbeelding met Houten blok, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 117 | (voor, boven- en zijaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Gaten voor doorlopende pluggen

	Afmeting:
	Hoogteverschil met speelvloer 9,0 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie V 

	Bijzonderheid:
	Afgeronde zijkanten

	
	Opgenomen in aanvulset (8)63 
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[image: Afbeelding met hout, Houten blok, triplex, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 119 | (voor, boven- en zijaanzicht)

	Naam:
	Pijler

	Verbinding:
	Gaten voor doorlopende pluggen

	Afmeting:
	Hoogteverschil met speelvloer 12,5 cm

	Opgenomen in:
	E10 Autobaan, editie V 

	Bijzonderheid:
	Afgeronde zijkanten

	
	Opgenomen in aanvulset (8)63




	P
[image: ]  [image: ]
      
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	Nummer:
	PD 121 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Luchthaven E10 (Schiphol)

	Verbinding:
	Plug (rood)

	Afmeting:
	Lengte 43,5 cm / breedte 40,5 cm  / hoogte 16,5 cm 

	Opgenomen in:
	E10 Wegensysteem, editie V als optie voor uitbreiding

	Bijzonderheid:
	Met een vliegtuig (blauw) en een helikopter (rood en blauw)

	
	De directie van Luchthaven Schiphol heeft bij verschijnen van dit model juridisch bezwaar aangetekend. De naam ‘Luchthaven Schiphol’ is beschermd en de belijning/belettering op de gevel vallen ten dele onder het beeldrecht (linker foto). 

In de tweede editie (rechter foto) is dit aangepast. Bij deze tweede editie zijn ook de kleuren, lijnen en vormen wat anders. Komt neer op: zoek de tien verschillen. 
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  [image: ]  [image: ]  [image: ]


	Nummer:
	PD 123 | overzichtsfoto en universele bijsluiter

	Naam:
	Accessoires (per zakje): 
· 10 verkeersborden
· 10 paaltje voor verkeersborden 
· 2 oranje vrachtautootjes (ingekocht bij Lorenz, DDR)
· 2 gele racewagens (ingekocht bij Lorenz, DDR)
· 1 transparant stickervel

	Bijzonderheid:
	Het zakje zit in alle basisdozen (30, 32 en 33)

	
	De universele inhoud is bedoeld om bruggen, brughoofden en pijlers op te leuken 




































M: Modellen (E10 én Europoort Havensysteem)

	(M)



[image: Afbeelding met buitenshuis, boom, speeltuin, weg

Automatisch gegenereerde beschrijving]
	
[image: Afbeelding met houten, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving]   [image: ]

                                                     (detail dakdraagconstrucie)


	Nummer:
	PD 125 | (3D-opstellingen)

	Naam:
	Tankstation 

	Verbinding:
	Geen: tankstation staat los naast de rijbaan

	Afmeting:
	Lengte 22 cm, hoogte 11 cm

	Opgenomen in: 
	E10-Wegenysteem, editie I en II (doos 5)

	Bijzonderheid:
	
[image: ]  [image: ]

Dakdrager bestaat uit twee pilaren elk met een metalen hoekijzer. Van het dak bestaan twee versies: één met bolle (afgeronde) zijkanten en één met een rechte binnenzijkant.

	
	Pompslangen in de kleuren rood, oranje, geel, wit en blauw, maar net wat beschikbaar was. 

	
	Afleesschermen in de kleuren rood, geel, wit en blauw

	
	Gelijkenis met E-laadstations van FastNed
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[image: Afbeelding met Schaalmodel, speelgoed, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
                   

	Nummer:
	PD 127 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Veerpont

	Afmeting:
	Lengte 37 cm / breedte 13 cm / hoogte 17 cm

	Bijzonderheid:
	Losse radar op kraanhuis
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[image: Afbeelding met muur, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 129 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Containerboot

	Afmeting:
	Lengte 37 cm / breedte 12,5 cm / hoogte opgetopt 33 cm

	Bijzonderheid:
	Het ruim bevat 5 tot 8 rechthoekige of ronde containers
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[image: Afbeelding met houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 131 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Portaalkraan

	Afmeting:
	Lengte 37 cm / breedte 19  cm / hoogte 27 cm

	Bijzonderheid:
	Variatie in schroefas, spindel, kat en kraanhuis 
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[image: Afbeelding met wapen

Automatisch gegenereerde beschrijving]  [image: ]


	Nummer:
	PD 133 | (3D-opstellingen)

	Naam:
	Containerauto  (truck met twee lege opleggers)

	Afmeting:
	Lengte 38 cm / hoogte 6,5 cm / hoogte 7,5 cm

	Bijzonderheid:
	Basiselement is een ingekorte rijstrook voorzien van wielen
De opleggers zijn niet-losneembaar
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[image: Afbeelding met Houten blok, baksteen

Automatisch gegenereerde beschrijving]

     set containerblokken
     in 3D-opstelling
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    vier verschillende containers             detail hijsoog


	Nummer:
	PD 135 

	Naam:
	Containerblokken 

	Afmeting:
	· Rechthoekig: lengte 9.0 cm / breedte 3,5 cm 
· Rechthoekig: lengte 4,5 cm / breedte 3,5 cm 
· Rond: lengte 9,0 cm / diameter 3,5 cm
· Rond: lengte 4,5 cm / diameter 3,5 cm

	Bijzonderheid:
	Verschillende houtsoorten mogelijk
Passen in de laadruimte van de containerboot
Drie kleine containers passen dwars op de containerwagen

	Toeleverancier

[image: ]

	Deze containers zijn voortgekomen uit de Sliedrecht-blokkenkist (artikelnummer 632). Het stafmateriaal en de doos zijn ingekocht bij derden.
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vier bedrijfswagens
	
[image: ]


	Nummer:
	PD 137 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Kraanwagen

	Afmeting:
	Lengte 16,0 cm / breedte 6,5 cm / hoogte 7,4 cm
Vlucht van de giek 11,5 cm
Diameter van de wielen 18 mm

	Bijzonderheid:
	Maakt deel uit van artikel 909 (serie van vier bedrijfswagens), los verkrijgbaar, geplaatst op een stuk bedrukt karton en verpakt in een elastisch oranje net. 
De prijs van de vier modellen is gelijk. 
Zie ook: PD 139, PD 141 en PD 143.

	
	Het betreft een rijstrook voorzien van wielen en opbouw




	M
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         vier bedrijfswagens
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                       

	Nummer:
	PD 139 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Containerwagen

	Afmeting:
	Lengte 16,5 cm / breedte 6,5 cm, hoogte 7,6 cm
Diameter afsluitrong 6,0 mm
Wieldiameter 18 mm

	Bijzonderheid:
	Maakt deel uit van artikel 909 (serie van vier bedrijfswagens), los verkrijgbaar, geplaatst op een stuk bedrukt karton en verpakt in een elastisch oranje net. 
De prijs van de vier modellen is gelijk. 
Zie: PD 139, PD 141 en PD 143

	
	Bijgeleverd assortiment van 3 kleine containers 

	
	Het betreft een rijstrook voorzien van wielen en opbouw
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vier bedrijfswagens
	
[image: ]  [image: ]  
  
   replica, september 2025


	Nummer:
	PD 141 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Sleepwagen (replica)

	Afmeting:
	Lengte 16,3 cm / breedte 6,5 cm, hoogte 7,6 cm
Lengte bij klep schuin omlaag 19,4 cm
Wieldiameter 18 mm

	Bijzonderheid:
	Maakt deel uit van artikel 909 (serie van vier bedrijfswagens), los verkrijgbaar, geplaatst op een stuk bedrukt karton en verpakt in een elastisch oranje net. 
De prijs van de vier modellen is gelijk. 
Zie: PD 137, PD 139 en PD 143.

	
	Klep heeft zelfde vorm als de klep van de veerpont (PD 127)

	
	Het betreft een rijstrook voorzien van wielen en een opbouw
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vier bedrijfswagens
	
[image: ]  [image: ]

  


	Nummer:
	PD 143 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Rongenwagen

	Afmeting:
	Lengte 16,5 cm / breedte 6,5 cm, hoogte 7,6 cm
Diameter rongen 6.0 mm
Wieldiameter 18 mm

	Bijzonderheid:
	Maakt deel uit van artikel 909 (serie van vier bedrijfswagens), los verkrijgbaar, geplaatst op een stuk bedrukt karton en verpakt in een elastisch oranje net. 
De prijs van de vier modellen is gelijk. 
Zie: PD 137, PD 139 en PD 141.

	
	Bijgeleverd 12 ronde balken, diameter 11,3 - 12,0 mm

	
	Het betreft een rijstrook voorzien van wielen en een opbouw
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[image: Afbeelding met gebouw, raam, huis, zwart-wit

Automatisch gegenereerde beschrijving]

Een voorloper of prototype van Garage L met een plat dak boven de benzinepompen en op het parkeerdek. Van dit platte dak zijn zowel groene als vermiljoen exemplaren gespot in speelgoedfolders. 

De opdruk E10 DRIVE-IN kan op de foto ingetekend zijn. 
	
[image: ]  [image: Afbeelding met Schaalmodel, houten

Automatisch gegenereerde beschrijving]
                                                           
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	Nummer:
	PD 145

	Naam:
	Garage L (artikelnummer 811)

	Afmeting:
	Breedte 60 cm / diepte 40 cm / hoogte 19 cm

	Vermeld bij:
	E10 Wegensysteem

	Bijzonderheid:
	Er is een proefserie geweest van 100 exemplaren in de kleuren aubergine/roze. Daarna verscheen deze garage in de kleuren groen/vermiljoen en nog later rood/geel. Jaartallen onbekend.

	
	Van deze garages bestaan een versies met de opdruk E10. Echter, alleen op zwart/wit-foto’s zijn deze gesignaleerd.
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[image: Afbeelding met tekst, overdekt

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 147 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Garage M (artikelnummer 812)

	Afmeting:
	Breedte 60 cm / diepte 28 cm / hoogte 19 cm

	Vermeld bij:
	E10 Wegensysteem

	Bijzonderheid:
	Kleurstelling aubergine/vermiljoen. Deze garage kan voorkomen zonder en met opdruk E10.

	
	Deze garage is tot op heden (aug 2026) niet gesignaleerd
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[image: Afbeelding met boek, Rechthoek, tekst, doos

Automatisch gegenereerde beschrijving]


	Nummer:
	PD 149 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Garage S (artikelnummer 813)

	Afmeting:
	Breedte 40 cm / diepte 28 cm / hoogte 12 cm 

	Vermeld bij:
	E10 Wegensysteem

	Bijzonderheid:
	Kleurstelling aubergine/vermiljoen. Deze garage kan voorkomen zonder en met opdruk E10.

	
	Deze garage is tot op heden (aug 2026) niet gesignaleerd
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[image: Afbeelding met overdekt, meubels, tafel, speelgoed

Automatisch gegenereerde beschrijving]   
                    

	Nummer:
	PD 151 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Garage XL (artikelnummer 822)

	Afmeting:
	Breedte 60 cm / diepte 40 cm / hoogte 22 cm

	Vermeld bij:
	E10 Wegensysteem

	Bijzonderheid:
	Heeft geen plugverbinding met het E10-Wegensysteem
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	Nummer:
	PD 153 | (3D-opstelling)

	Naam:
	Garage XXL (artikelnummer onbekend, wellicht 821)

	Afmeting:
	Breedte 60 cm / diepte 40 cm / hoogte ca 60 cm

	Bijzonderheid:
	Gelijkenis met garage 822 (zelfde grondplaat)

	
	Onbekend of deze garage bij het E10-systeem behoort.
Wellicht een showroommodel.
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