DESCRIZIONE

SEAGRIND 280 è la levigatrice ideale per le applicazioni in aree di modeste dimensioni senza rinunciare alle prestazioni, in termini di rendimento del tempo di lavorazione al metro quadrato. Gli ingegneri di SEA TECHNOLOGY ne hanno sviluppato così la compattezza e la praticità d’uso senza nulla togliere alla potenza e alle soluzioni tecniche operative. Potente e maneggevole, ha il manico a doppia regolazione e richiudibile. Con sistema di ammortizzazione per ridurre le vibrazioni che si trasmettono all’operatore, il carter è provvisto di accessori per realizzare il filo a parete, sia sinistro che destro. Con queste caratteristiche SEAGRIND 280 diventa la macchina di riferimento nel settore delle piccole levigatrici compatte.




SCHEDA TECNICA
	DESCRIZIONE

	Potenza assorbita: 2400 W – 230 V – 50/60 Hz – 14 A
	Protezione: IP 55

	Diametro piatto: 280 mm
	Peso: 53 Kg

	Velocità: 1400 Giri / Min
	Dimensioni (H x P x L): 118 x 62 x 40 cm

	Attacco Moduli: rapido ad incastro
	Contaore: si

	Trasmissione: ad ingranaggi
	Filo Parete: si, destro e sinistro
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